Номер договора: 	
Дата договора: 	
	
«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:		
	
Объект:	МДОУ "Детский сад № 16"	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
Текущий ремонт здания (ремонт входных групп)	
Основание: дефектная введомость	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-7-11-33;.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя (с разборкой существующего покрытия до 3 слоев)	100 м2	0.2	
2.	Е12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.44	
3.	Е58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.2	
4.	Е46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0.9836	
5.	Е61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0.12	
6.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	1	
7.	Е62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	1	
8.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1	
9.	Е59-3-1	Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м	0.394	
10.	Е07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0.161	
11.	С201-3502-33	Ограждения лестниц дошкольных учреждений без поручня (МД) ГОСТ 25772-83	м	16.1	
12.	Е07-05-016-1	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	100 м	0.402	
14.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	100 м2	0.563	
15.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.9967	
16.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.9967	
17.	И15-01-045-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0.56	
18.	Е09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных	Т/ комплект	0.45/3	
20.	Е09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	0.18	
21.	Е57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 шт.	0.01	
27.	Е311-01-146-1	Погрузка и вывоз мусора	т	7.477	

Составил:			
			
Проверил:		Л.В.Храпай